应用方向：

适用于各类血浆置换治疗及持续肾脏替代疗法（CRRT）的多功能血液净化装置

基本功能需求：

1、清除血液中潴留水分

2、清除血液中的中、大、小分子毒素

3、合并血液透析和血液滤过

4、去除血浆来清除血浆中的抗体，清除有害抗体等大分子

5、配有各种对外接口和信息技术、配备有后备电源